TEHNISKO DATU LAPA

**SLICK MIST**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PĀRBAUDE** | **ASTM** | **TIPISKI** |
| Īpatnējais svars @ 60 °F | D-1298 | 1,0 |
| Blīvums 60 °F temperatūrā, lb/gal (ASV) | D-1298 | 8,328 |
| Uzliesmošanas temperatūra, slēgtā tīģelī, °F | D-92 | Nedegošs |
| Krāsa | Vizuāli | Ūdens |
| pH |  | 6–7 |
| Smarža |  | Piepūšama košļājamā gumija |
| Sastingšanas temperatūra, °F | D-97 | 32 (sargāt no sala) |

«Lucas Slick Mist» ir unikāls ātras iedarbības vasks automobiļu, kravas mašīnu, laivu un lidmašīnu detaļu ātrai atsvaidzināšanai, lai piešķirtu krāsotai virsmai apbrīnojamu spīdumu. «Slick Mist» izmanto profesionālie autoizstāžu transportlīdzekļu konstruktori un sacīkšu profesionāļi, kuriem nepieciešami vislabākie darbības rādītāji.

Līdzeklis «Lucas Slick Mist» ir paredzēts izmantošanai uz mitras vai sausas virsmas, pat tiešā saules gaismā, un tas nodrošina teicamu UV aizsardzību. Lieliski piemērots visiem vinila apliekamiem un uzlīmēm, turklāt tas palīdz novērst dubļu, kukaiņu un bitumena daļiņu pielipšanu pie automobiļa virsmas. Droši var izmantot ādas, plastmasas un alumīnija virsmām.

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, pirms lietošanas labi sakratiet pudeli, uzsmidziniet nedaudz līdzekļa uz virsmas, pēc tam to noslaukiet ar mīkstu frotē auduma dvieli, zamšādas vai mikrošķiedras lupatu.

UZMANĪBU! Neizmantot «Slick Mist®» produktus uz grīdas, transportlīdzekļu vadības ierīcēm (pedāļi, rokturi, stūres rati), motociklu sēdekļiem vai riepu protektoriem, velosipēdu sēdekļiem vai riepu protektoriem, bremžu trumuļiem un citām virsmām, kur slīdamība var būt bīstama.